Pliego de  condiciones técnicas para  la adquisición de una RETROEXCAVADORA sobre ruedas DESCLASIFICADA para  la excma. Diputación provincial de guadalajara

Todos los requisitos y características técnicas que aparecen en el presente Pliego de Condiciones Técnicas, se entenderán como mínimos, debiendo constar expresamente en la oferta presentada. Del mismo modo, podrán aparecer en la misma, todas aquellas características que posea la máquina que, a juicio del proveedor, sea importante tener en cuenta a la hora de hacer una valoración más exhaustiva del mismo ya que mejora lo exigido en el presente pliego.
CLÁUSULA I

OBJETO - SUMINISTRO DE UNA RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS DESCLASIFICADA.
Por desclasificadas queremos dar a entender aquellos equipos nuevos fabricados con anterioridad al 2011 que no hayan sido matriculados, provenientes de exposiciones o partidas no comercializadas,  que cuentan con las mismas garantías y servicio de mantenimiento que los equipos nuevos.

CLÁUSULA II
Condiciones generales del equipo: se trata de un equipo que por sus dimensiones pueda realizar trabajos de zanjeo en calles no muy anchas, por ello se ha previsto un cazo de trabajo de 900 mm de anchura y capacidad de SAE de 0.62 m3, excavadora de ruedas, con cuchilla de empuje trasera  y estabilizadores hidráulicos en el eje delantero y un peso aproximado a las 11/14 toneladas.  De las distintas maquinas existentes en el mercado se extractan las características que a continuación se detallan para una definición genérica del equipo que se pretende adquirir.

Condicionantes de geometría para el trasporte:
Peso en orden de servicio de 
11.000 kg
Anchura máxima 


2550 mm
Altura  máxima 


3200 mm
Longitud máxima 


8500 mm
Condicionantes funcionales:
Pluma de una pieza de 2300 mm de longitud y balancín de 2300 mm.
Hoja de empuje trasera y dos estabilizadores hidráulicos delanteros.

Acoplamientos hidráulicos y mecánicos rápidos  para martillo o cucharas.

Altura de excavación


8600 mm

Altura de descarga


5800 mm

Profundidad de excavación

5000 mm

Cazo con enganche rápido de 900 mm de ancho y tomas hidráulicas para martillo.
Características de motorización y grupo hidráulico:

Motor diesel 4 tiempos con refrigeración por agua entorno  120 CV a 2000 rpm
Combustión con regulación electrónica, camon rail.

Motor hidráulico   180  l/min., con sistema de regulación programada,  sistema hidráulico para implementos y giro independientes, con caudal de 180 litros,  y centralita programable para control de potencia hidráulica.
Sistema de refrigeración de motor y grupo hidráulico con ventilador controlado por centralita.

Eje delantero oscilante.

Frenos de servicio y de emergencia.
Dirección asistida  con control por palancas.
Sistema de alarma marcha atrás.
Sistema de enganche rápido para cazos y martillos.
Puertas, capós, baterías y tapones de depósitos hidráulico y de combustible con llave.
Deposito de gasoil con sistema de drenaje de agua.
Cabina climatizada.
Luces para circulación por carretera, y proyectores junto al brazo.
Limitaciones normativas:
Emisión de humos conforme a la norma 97/68/EC-2002/00/EC
Nivel sonoro externo inferior conforme al RD 212/2002
Certificado de conformidad CE
Ficha técnica de industria ITV
Estructura de cabina (ROPS y FOPS) UE tanto en anti-vuelco y anti-caída de objetos.
CLAÚSULA III
GARANTÍA


Será mínimo de DOS AÑOS ó 4000 HORAS mejorables,  a contar desde la fecha de la recepción. El adjudicatario correrá con la mano de obra y reposición de aquellas piezas o material defectuosos durante este plazo.
CLAÚSULA IV
CURSILLO DE FORMACIÓN A CONDUCTORES, MECÁNICOS.

El adjudicatario deberá entregar el manual de mantenimiento y se informará al conductor de forma concreta sobre el mantenimiento del sistema hidráulico, valorándose  especialmente la posibilidad de efectuar “in situ” los mantenimientos que no requieran del transporte del vehículo al concesionario o taller autorizado.






CLAÚSULA V
PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN


          El precio del contrato será como máximo de CIEN MIL EUROS (100.000 €) más VEIN
TIUN MIL EUROS (21.000 €) correspondiente al 21 % de IVA siendo el importe total de CIENTO VEINTIUN MIL  EUROS  (121.000 €).






CLAÚSULA VI
CRITERIOS BASE PARA LA SELECCIÓN 

La valoración de las ofertas se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

Mejor proposición económica (60%). A la oferta más ventajosa 60 puntos; el resto de ofertas se valorará restando el correspondiente porcentaje sobre la oferta más ventajosa. 

Prestaciones de los equipos (20%): Se valoraran con hasta 20 puntos,  las prestaciones de los equipos ofertados, teniendo en consideración aquellas características técnicas que puedan suponer una mejora en las prestaciones requeridas, así como una economía en el mantenimiento del equipo.

Servicio técnico post-venta (20%).- Se valorará entre 0 y 20 puntos el plazo de garantía ofertado, la asistencia técnica ofrecida en cada oferta, valorándose específicamente los plazos en el suministro de repuestos y reparación de la máquina.

CLAÚSULA VII
Plazo y lugar de entrega 

El plazo máximo de entrega será de un mes desde la formalización del contrato de suministro y se efectuara en las instalaciones del  Centro San José  en Guadalajara.

_____________________________________________________________________
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